**Pruebas y verificación sobre la STM + Programador externo**

* Conexión del CN4 para programar según la hoja de datos: OK
* Selector en proyecto, buscar modelo: STM32F407VGT6: OK
* Programa de prueba de encender LED: FAIL
  + Causa: veo que en la tablita dice pin 1 es **VDD from Application**. O sea que parece que hay que ponerla uno. **Voy a usar la de la placa**. En el caso del prototipo no haría falta porque ya está conectada a la alimentación.
* Programa de prueba de encender LED (2): OK